Gronet miniITX-16М

Материнская плата



**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Название модели | Gronet miniITX-16M |
| Процессор | Поддержка процессора Intel®LGA1155 Corei3/i5/i7/Pentium/Celeron2nd/3rd |
| Чипсет | Intel®H61 |
| ОЗУ | 1\* DDR3 DIMM, 1333/1066МГц, до 8 Гб |
| Дисплей | Intel®HD графика |
| Ethernet | 2\* RTL8111E(F) гигабитный чип Ethernet, поддержка функции Wake on LAN / PXE |
| Накопитель | 2\* SATA2.0 HDD, скорость передачи до 3 Гбит/с |
| Аудио | ALC662 6-канальный , поддержка микрофона/линейный выход |
| Слот расширения | 1\* PCI-Express 2.0 16x1 \* miniPCI, поддержка SSD, WIFI,USB |
| Порты | 6\* USB 2.01\* PS/2 KB/MS1\* DVI1\* VGA2\* RS232 2\* RJ-45 Gigabit Ethernet1\* 20pin ATX разьем питания1\* 4pin ATX разьем питания |
| BIOS | 32 Мб флэш-памяти |
| Функция Watchdog | присутствует |
| Тип питания | Adopt ATX источник питания |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Рабочая влажность | 5%-95% |
| Размеры | 170 мм x 170 мм |